@01 초임계내에서 RESS 공정을 이용한 미분말 제조

@02 박미진,김영삼,김선욱

@03 울산대학교 화학공학과

@04 Synthesis of Fine Particles using RESS Process in Supercritical Fluid

@05 Mi-Jin Park,Young-Sam Kim, Sunwook Kim

@06 Dept. of Chem. Eng., Univ. of Ulsan

@07 hwp97

@08 RESS, Fine particle, 2-Naphthol, Supercritical fluid

@09 G

@10 swkim@uou.ulsan.ac.kr

@11 초임계유체를 재료분야에 응용하는 연구중에 RESS(Rapid Expansion of Supercritical Fluid Solutions)공정이 많은 연구자들의 관심의 대상이 되고 있는데 RESS 공정은 기존의 방법과는 달리 입경 및 입경분포가 작은 입자들을 용이하게 얻을 수 있을 뿐만 아니라 생성된 입자에 잔류 용매가 존재하지 않는 유망한 공정이라 할 수 있다.

본 연구에서는 초임계유체로 탄산가스를 사용하고 연구 대상 물질로 2-naphthol을 선택하였으며 RESS 공정에서 여러 변수들의 영향을 고찰하였다.  실험변수는 capillary의 직경 및 길이, extractor 온도와 압력, preheater 온도, crystallizer 온도와 압력 등이며 이들이 분말의 직경 및 분포에 어떤 영향을 미치는지 연구하였다.

실험결과 preheater의 온도가 증가할수록 커다란 입경의 분말을 얻을 수 있었으나 crystallizer의 온도에는 비교적 insensitive하였다. Capillary dimension의 영향을 보면 capillary의 직경이 일정할 때 capillary의 길이가 증가할수록 입자의 크기가 증가하였으며, 길이가 일정한 경우 capillary 직경이 증가할수록 입자의 크기가 증가함을 알 수 있었다.

@99